민주화운동기념관 공간구성 및 디자인가구 제작 설치

시  방  서

2024. 7.

민주화운동기념사업회

(안전관리팀)

< 목    차 >

I. 공통사항	3

II. 제작가구 특기사항	7

III. 수장고 특기사항	14

(1) 수장고 특기사항	14

(2) 수장고 설치공사	17

(3) 조습패널 및 마감설치	21

Ⅰ	공통사항

1. 적용범위

가. 이 시방서는 ‘민주화운동기념관 공간구성 및 디자인가구 제작 설치’에 대하여 적용한다.

나. 실내건축(인테리어, 제작가구, 수장고) 공사는 특기사항을 제외하고, 모두 실내건축 표준시방에 따른다.

다. 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당 공사의 기재사항을 준용한다.

2. 적용규정

이 시방서 이외의 사항은 다음 사항을 적용한다.

가. 도면, 시방서, 현장설명서 및 질의 응답서에 기재된 사항

나. 건축법, 건설기술관리법, 건설산업기본법, 근로기준법, 산업안전보건법, 환경보전관계법, 산업표준화법, 기타 건축공사 관계 법령

다. 공사계약 일반조건, 공사입찰유의서, 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙, 기타 계약관계 예규

3. 용어의 정의

가. "발주자"라 함은 건설공사를 시공자에게 도급하는 자를 말한다. 다만 수급인으로서 도급받은 건설공사를 하도급하는 자를 제외한다.

나. "시공자"라 함은 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설업자를 말하며, 하도급 관계에 있어서 하도급하는 건설업자를 포함한다.

다. "감독관"이라 함은 다음 각목에 규정된 자를 말한다.

1) 발주자가 지정한 감독관 및 감독보조원을 말한다. 감독관이라 함은 감독  책임기술자로서 당해 공사의 공사·기술관리 등을 감독하는 자를 말한다. 감독보조원이라 함은 감독관의 대리 또는 감독관의 위임을 받아 감독업무를 보조하는 자를 말한다.

2) 건설기술관리법의 규정에 의한 책임감리를 시행할 경우에는 그 법에 의한 공사감독관을 말한다.

라. "공사감독관"이라 함은 다음 각목에 규정된 자를 말한다.

1) 건축법에 의하여 지정된 공사감독관

2) 건설기술관리법에 의하여 지정된 공사감독관

마. "설계도서"라 함은 설계도면, 시방서, 현장설명서 및 질의응답서를 말한다.

바. "지시"라 함은 발주자 측에서 발의하여 감독관이 시공자에 대하여 공사감독의 소관업무에 관한 방침·기준·계획 등을 알려주고 이를 실시하게 하는 것을 말한다.

사. "승인"이라 함은 시공자 측에서 발의한 사항을 감독관이 서면으로 동의하는 것을 말한다.

아. "입회"라 함은 감독관 또는 그가 지정한 대리인이 현장에 임석하여 시공 상황을 확인하는 것을 말한다.

4. 감독관의 업무

가. 감독관은 관계법령에서 정하는 바에 따라 감독업무를 수행한다.

나. 시공자에 대한 감독관의 지시, 승인 및 협의 또는 검사는 모두 감독관의 권한과 책임으로 간주한다. 이 경우 감독관의 중요한 지시 및 승인은 문서로 한다.

다. 감리자는 공사감독관과 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.

5. 시공자의 책무

가. 시공자는 공사계약서․설계도서 등에 의하여 성실히 시공하되 감독관의 검사, 지시, 승인 또는 협의 결과에 따라 시행하여야 한다.

나. 시공자는 공사의 품질에 책임을 진다.

다. 시공자는 공사감독관의 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.

6. 설계도서의 우선순위

모든 설계도서는 상호 보완하는 것으로 한다. 다만, 설계도서 사이에 모순점이 있는 경우에는 공사계약 일반조건에 규정하는 바에 따른다.

7. 공법 등의 결정

가. 설계도서에 지정이 있는 경우를 제외하고 가설·공법 등 공사를 완성함에 필요한 수단·방법에 대하여는 시공자가 결정한다. 다만, 필요한 경우에는 감독관과 협의하여 결정한다.

나. 건설기술관리법에 의하여 신기술로 지정된 공법으로서 이 공사에 적합한 것이 있을 경우에는 감독관과 시공자가 협의하여 이를 사용할 수 있다.

8. 사전조사 및 검토

시공자는 사전에 설계도서 등과 현장 사정 등에 대하여 면밀히 조사·검토하여 이를 숙지하고 시공계획에 반영하여야 한다. 이 경우 의의가 있는 경우에는 이를 신속히 감독관에게 보고하고, 다음 1.9 및 1.10에 따라 처리한다.

9. 의의

시공자는 다음과 같은 의의가 생긴 경우에는 신속히 감독관에게 보고하고 그 처리방법에 대하여 협의하여 결정한다. 다만, 공사의 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 설계도서에 누락되었다고 할지라도 발주자와 설계자의 협의된 경우에는 감독관의 지시에 따라 시공하여야 한다.

가. 설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우 또는 내용에 의문이 생긴 경우

나. 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

다. 예기하지 못한 특별한 사정이 생겨 설계도서에 제시한 조건을 만족시킬 수 없는 경우

10. 경미한 변경

도급금액의 증감 및 공사기한의 연기를 요하지 아니하는 설계내용의 경미한 변경은 감독관의 지시에 따른다.

11. 관련법규의 준수

시공자는 공사와 관련된 모든 법령, 조례 및 규칙, 기타 기준 등을 준수하여 공사를 수행하여야 한다.

12. 관공청 등에의 수속

시공상 필요한 관공청 기타에의 수속은 지체없이 처리한다. 이 수속에 소요

되는 비용은 시공자 부담으로 한다.

13. 보고 및 서류양식

가. 시공자는 계약서 및 설계도서 등에서 지정한 것과 감독관이 지시한 각종 보고를 지정한 기일 내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고해야 한다.

나. 시공자가 감독관에게 제출한 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우에는 감독관의 지시에 따라야 한다.

14. 관련 및 별도공사

계약 이외의 관계공사에 대하여는 공정·구조·상세의 시공구분 등에 관하여 당해 공사관계자와 협의하여 공사 전체의 진척에 지장이 없게 하여야 한다.

Ⅱ	제작가구 특기사항

1. 일반사항

가. 본 공사에 드는 마감재를 비롯한 제작에 필요한 모든 자재는 도면 표기대로 시공하되 제작 전 견본을 제시하고 색상 및 재질 등은 발주기관과 충분히 협의하여 구매해야 한다(해당 견본품은 준공 시까지 보관).

나. 가구 제작 전 도면을 별도 작성하여 발주기관의 승인을 득한 후 제작하여야 한다.

다. 현장 실측이 필요한 경우 제작 전에 실측을 실시하고, 가구 제작 방법에 변경이 필요한 경우 사전에 발주기관과 협의해야 한다.

라. 자재의 선정 및 구매, 현장 반입 및 상하차, 현장 내 소운반, 보관, 설치, 가공, 절단, 해체, 보양, 철거 및 반출과 각종 소요 장비 등을 면밀히 검토하여 견적에 반영하여야 한다.

마. 납품 및 설치 시 설치 여건에 문제가 발생하였을 경우 이를 수정하고 수정사항을 반영하여 제작·설치해야 한다.

바. 현장에서 발생하는 모든 폐기물은 적법한 절차에 따라 처리한다.

사. 시공 중 기존 시설물에 대한 훼손이 있을 시에는 이를 복구해야 하며, 경비는 계약상대자 부담으로 한다.

아. 모든 공사 시 안전사고 예방에 최선을 다해야 하며, 공사 도중 발생하는 모든 안전사고의 책임은 계약상대자에게 있다.

2. 재료

2.1. 일반사항

가. 특기가 없는 한 본 공사에 사용되는 모든 재료와 기기는 KS규격에 합격한 것으로 한다.

나. 공사에 사용되는 모든 재료는 신품으로 하며, 도면 또는 시방서에 정한 바가 없는 경우 발주기관이 승인하는 것으로 적용한다.

다. 모든 목자재는 흠이 없고 비틀림, 찢김, 썩음, 해충에 대한 해가 없는 E0급의 친환경 양재를 사용해야 하며, 접착제, 도료 등 부자재 일체도 친환경인증 획득 및 새집증후군 현상이 발생하지 않는 제품을 사용한다.

라. 가구의 마감재는 수요처의 요청에 따라 MDF(중밀도·고밀도)에 원목나무, 무늬목 시공(필름지 제외) 및 집성 원목 등을 사용하여야 한다.

2.2. 수납가구

가. 파티클 보드는 KS F 3104에 적합한 것으로 휨강도 148kgf/㎠ 이상, 두께 15㎜ 이상인 것을 사용한다.

나. 걸이봉은 KS D 3536에 적합한 스테인리스 파이프로 한다.

다. 볼트 및 너트의 재질은 철제로 하되 부식 방지 처리가 된 것으로 한다.

라. 선반 및 지지봉은 해체·재조립이 가능한 구조로 조립하여야 한다.

2.3. 세면대 하부장 및 개수대

가. 합판은 KS F 3101에 의한 준 내수 2급 이상으로 한다.

나. 파티클 보드는 KS F 3104에 적합한 것으로 휨강도 148kgf/㎠ 이상, 두께 15㎜ 이상인 것을 사용한다.

다. 개수대는 스테인리스 재질로서 KS D 3698의 STS304에 적합한 재질로 하며, 그 두께는 0.6㎜ 이상으로 한다.

라. 배수전의 윗부분은 스테인리스 재질로 KS D 3698의 STS304에 적합한 재질로 하며 배수전의 부속품은 녹이 슬지 않는 재질로 한다. 배수전에 사용하는 각종 패킹은 누수가 발생하지 않는 재질의 고무 제품 또는 동등 이상의 성능이 있는 제품으로 한다. 배수구 전체의 재질은 끓는 물을 흘려보낼 때도 변형이 생기지 않아야 한다.

마. 연결 호스는 PVC를 사용하되 끓는 물을 사용할 때에도 변형 등 이상이 없어야 한다.

바. HPM(High Pressure Melamine)은 두께 0.8㎜ 이상으로 KS M 3803 및 [한국주택가구협동조합]의 기준 규격에 의한 내열, 내수, 내오염성과 내마모성을 확보하여야 한다.

사. PVC 비닐 시트는 두께 0.15㎜ 이상의 것을 사용한다.

2.4. 조립 철물

가. 문, 서랍 등 손잡이는 황동, 스테인리스 등의 금속제품이거나 이와 동등 이상의 제품으로 녹이 슬지 않는 제품으로 한다.

나. 가구 제작과 조립에 사용하는 모든 철물 또한 녹이 슬지 않는 재질이나 녹막이 처리가 된 것을 사용해야 한다.

다. 손잡이 규격, 형상, 재질 등은 도면 또는 시방서를 따르되 발주기관이 승인하는 것으로 사용한다.

3. 제작

3.1. 공통사항

가. 각 재료의 접합부는 원치수 시공도에 따라 정확하게 가공하고, 조립은 가조립 후 잘못된 것을 고쳐 본 조립을 한다.

나. 장부 접합을 할 경우는 미리 발주기관의 승인을 얻는다.

다. 보강 철물은 디자인을 해치지 않도록 사용장소, 마무리에 주의하여 방청도장 또는 도금한 것으로 사용한다.

라. 가구의 마감 색깔은 제작 전 발주기관과 협의하여 견본을 제출, 승인을 득한 후 제작한다.

3.2. 판 구조

각 재료의 목리는 번갈아 직각으로 하고 마감재는 양면 동일재를 사용하여 접착 건조 후 재질 내외부에 힘의 불균형으로 인해 잘못됨이 없도록 세심하게 시공한다.

3.3. 상자 구조

가. 책장, 선반 등의 상자류 제작 시 직각 가공과 수평 처리 및 마구리 시공에 주의한다.

나. 서랍 앞판은 특히 건조도가 높은 재료로 나뭇결이 고운 것을 고르고 좌·우가 있는 경우에는 나뭇결이 좌·우 연속한 것을 사용한다.

다. 지시가 있는 경우 스치는 부분에는 경질재를 사용한다.

라. 수납장 등의 이동 가구로 벽 부착인 경우에도 뒷면은 정면 및 측면의 완성재와 같은 재료로 마무리한다(도면에 별도의 지시가 있는 경우 제외).

3.4. 의자류

보이지 않는 곳의 재료라도 흠이 없고 비틀림, 찢김, 썩음, 해충에 대한 해가 없는 양재를 선택하여 견고하게 조립하고, 각 요소에는 단단히 보강재를 부착하며 필요하면 보강 철물을 사용하여 시공한다.

3.5. 수납가구

가. 규격 및 형상은 도면 또는 시방서를 따른다.

나. 벽체 사이에 선반장을 설치하는 경우, 빈 곳이 보이지 않는 쪽에서 제품을 제작해야 한다.

다. 하부지지대, 경첩, 손잡이 등은 견고하게 부착하여 흔들림이 없어야 한다.

3.6. 세면대 하부장 및 개수대

가. 하부장 상판은 사용 중 휨 등의 변형이 생기지 않도록 두께 15㎜ 이상의 판에 보강목을 대어 제작하고, 상판과 뒤턱과의 연결 부위에 누수가 발생하지 않도록 처리해야 한다.

나. 개수대는 스테인리스 상판을 프레스 가공 제작으로 접합, 용접을 정확히 하고 보이는 부분을 매끈하게 처리하며, 밑면에 보강재를 설치해야 한다. 상판에는 홈을 두어 개수통 방향으로 1~2 정도 경사를 주어야 하며, 물흐름으로 인한 소음방지를 위해 개수통 바닥의 곡면부위를 제외한 이면 전체에 두께 1㎜ 이상의 고무판이나 동등 이상의 성능이 있는 제품을 부착해야 한다.

다. 배수전은 봉수를 유지하여 악취 등이 유입하지 않는 구조로 한다.

4. 제작공정

4.1. 원목 건조

가. 건조 일수 25일 이상 30일 이내(인공건조)에 건조된 목재를 사용한다.

나. 실내온도 60℃ 이상에서 건조한다.

다. 함수율 7~12％ 이내의 완전 건조목을 사용한다.

4.2. 목가공

가. 정해진 가공 절차에 의하여 재단 절단하여야 한다.

나. 두께 편차는 +-0.2mm 이내여야 한다.

다. 길이 편차는 5mm 이내(마감 가공 치수 포함)여야 한다.

4.3. 재단

도면에 표시된 치수에 따라 정재단하여 제작한다.

4.4. 조립

가. 모든 조립의 기본 각도는 각 90°를 유지하고 필요에 따라 각 45°(V커팅 작업)로 할 수 있다.

나. 조립 후 견고성이 유지되고 유격이 없도록 한다.

다. 이음 부분이 청결하고 미려한 감을 주어야 한다.

라. 나사류, 볼트·너트류, 그 밖의 고정쇠를 사용할 경우 이완이 생기지 않도록 견고하게 조립하여야 한다.

마. 표면은 평활하여야 하고 형상은 휨, 뒤틀림, 굽음 등의 변형이 없어야 한다.

바. 조립 후 각 부에 파손, 흠, 변형, 균열 등의 결점이 없어야 한다.

사. 조립 후 인체 또는 의복이 닿는 부분은 날카로운 돌기나 거스러미가 없어야 하며 모서리는 둥그스름하게 다듬질을 하여야 한다.

아. 접착이나 가공, 접합 부분은 매끄러워야 하며 조립은 틈 및 헐거움이 생기지 않도록 단단히 죄어 붙여야 한다.

자. 제품의 바닥에 닿아 상하지 않도록 플라스틱 발굽을 장착하는 등 적당한 처리를 하여야 한다.

차. 기타 주문 제작 가구 공법에 따라 제작한다.

4.5. 기타

가. 세트로 구성된 제품의 경우 구성하는 각 단위장은 분리된 상태에서 조립·설치할 수 있는 구조로 제작하여야 하며, 단위장 간의 연결이 필요한 경우 연결 철물 등을 사용하여 추후 분리가 쉽게 해야 한다.

나. 서랍에 사용되는 레일은 금속제품을 사용하고 서랍이 쉽게 빠지지 않는 구조여야 하며, 서랍 문을 조절할 수 있는 철물 등을 사용하여 설치 시 수평 및 수직 등의 조종이 쉬운 구조로 하여야 한다.

다. 문이나 서랍의 배치 시 틈새는 2mm 이하로 제작하여야 한다(핸들리스 타입의 도어 제외)

라. 고정형 문은 내부에서 철물을 이용하여 견고하게 부착하여 외부의 힘으로 이탈하지 않도록 보강한다.

마. 벽체 고정형 가구의 경우 사전 인테리어 마감을 확인하여 설치 후 견고성에 대한 문제가 발생하지 않도록 현장 실측 후 제작한다.

5. 포장 및 운반, 보관 및 취급

가. 포장 상자는 제품의 운반 및 적재 등 보관과 관리에 쉽게 하며 제품의 전면과 측면 등 모든 면을 철저히 포장한다.

나. 운반 및 보관 시 제품이 훼손되지 않도록 적절한 포장재를 사용하여 포장한 후 현장에 반입해야 한다.

다. 각 제품은 눈, 비, 습기 등으로부터 안전한 실내에 보관하여야 한다.

라. 운반 및 현장 시공 전 파손은 전적으로 계약상대자의 책임이며, 현장 입고 시 반드시 품명, 규격, 수량, 상태 등을 확인받아야 한다.

마. 양중 장비의 별도지원은 없으나 기설치 된 승강기를 사용하여 양중 시에는 보양을 철저히 하고, 별도의 장비를 투입하여야 할 경우 계약상대자의 부담으로 한다.

바. 제품 취급 시 파손 등 손상이 발생하지 않도록 하며, 손상되어 원상태로 보수가 불가능한 제품은 신품으로 교체해야 한다.

6. 시공 설치

6.1. 준비

가. 제품 현장 반입 전 차량 진입 통로와 보관 장소에 대한 협의 후 납품한다.

나. 각 제품이 설치될 공간의 벽체, 바닥 등 마감에 대하여 사전 확인해야 하며, 설치 공간은 깨끗이 청소하여야 한다.

다. 공종간 간섭 발생 시 즉시 발주기관과 협의하여 제품의 설치 공정을 조정 후 설치를 진행한다.

라. 각종 가구 설치 부위의 벽면은 평활하게 마감되어 수납 가구의 설치에 지장이 없어야 한다.

6.2. 설치

가. 각 제품의 설치는 도면을 기준으로 하며, 도면에 따른 현장 설치가 불가할 경우 발주기관과 협의하여 조치한다.

나. 제품 반입 시 기존 시설물에 훼손이 발생했을 경우 즉시 통보하여 보정 조치한다.

6.3. 조정 및 검사

가. 설치한 제품은 문짝, 서랍 등의 여닫이가 원활하도록 조정하여야 한다.

나. 각 제품은 설치 후 외부선 및 각 조인트 부위 등이 수직, 수평 상태여야 하며 맞지 않으면 조립 철물 등을 조정하여 똑바른 상태로 맞춘다.

다. 검사는 설치가 완료된 각 제품에 대해 시행하되 외관, 작동 및 기타 결함 유무를 확인하여 이상이 없어야 한다.

라. 도면 판독 착오, 불량 시공으로 발생하는 재시공 및 수정·보강 공사비는 계약상대자의 책임과 부담으로 한다.

6.4. 보양 및 청소

가. 설치 및 시공 부위에 대한 보양 자재 및 시공을 견적에 포함하되 관련 보양 계획서를 제출하여 발주부서의 승인을 득하도록 한다. 자재 및 보양 관리는 전적으로 계약상대자가 시행하고 관리 및 보양 소홀로 인한 훼손 발생, 교체 시공, 보수 보완의 책임도 계약상대자가 진다.

나. 제품 설치 시 사용한 자재들은 설치 완료 후 즉시 현장에서 반출 처리한다.

다. 후속 공사로 설치한 각 제품이 오염 또는 훼손하지 않도록 주의하여야 한다.

라. HPM으로 마감된 부위는 최초 보호용 비닐테이프 보양 상태를 유지한다.

7. 기타 사항

가. 기념관 기존건물은 건물 외벽과 실내 일부가 보존이기 때문에 작업 투입 전 보존 구간에 대하여 충분히 숙지하여 해당 구간이 훼손되지 않도록 조치한다.

나. 설계 변경에 따라 수량 등이 변경할 수 있으며, 납품 방법, 수량, 일정 등은 현장 여건에 따라 변경될 수 있다.

다. 계약상대자는 제작 설치를 원활히 진행할 수 있도록 착수 전에 인테리어, 전기, 통신, 기계, 소방 등 관련 있는 수급인들과 세부적인 작업을 충분히 협의하고 조정해야 하며, 원만한 협의가 이루어지지 않으면 발주기관의 조정에 따라야 한다.

라. 계약상대자는 반드시 현장 실측 후 다른 공종 수급인과 협의한 후 가구 노출 부위[환기구, 전기 매립물(콘센트 등), 양수기함, 통신단자함, ICT 등을 설치하는 부위 및 각종 타공부위]의 위치 및 규격, 보강목 설치 위치, 마루귀틀 상부 등이 포함된 상세도를 작성하여 발주기관의 승인을 득해야 한다.

마. 기성품이 아닌 자체 제작되는 가구 및 마감재가 설치되는 경우에는 장기적인 유지·보수를 위하여 여유 물량을 확보해야 한다.

Ⅲ	수장고 특기사항

(1) 수장고 특기사항

1. 일반사항

본 공사에 적용되는 수장고 공사는 본 시방이 정하는 기준에 의해 제작·설치한다.

1.1 적용범위

본 시방서는 수장고 공사에 적용하며, 다른 공사와 관련이 있는 사항은 반드시 감독의 승인을 거쳐 진행한다. 특히 적용되는 자재, 물품, 장치 등의 기준에 대하여 본 시방의 일반·특기사항이 정한 시험기준 및 실적 등 본 시방이 정하는 기준에 의한 것 또는 동등 이상의 것이어야 한다.

1.2 자료의 승인

도급자는 공사를 시작하기 전 공사에 관한 자료를 감독관에게 제출하여 승인을 받도록 한다. 자료의 승인은 본 시방이 정하는 품질의 기준에 의한 제작 및 설치도면, 시공견본품(샘플), 시공계획서를 제출하여 승인을 받은 후 공사에 착수한다.

1.3 시방의 일치

본 공사와 관련한 모든 도서(시방서. 내역서. 설계도면)는 본 시방과 일치되게 작성하고, 시방과 도면에 따른 제작 및 설치 납품을 원칙으로 한다.

1.4 검사

도급자는 시방이 정하는 기준에 의해 제작·설치하는 과정에서 감독관의 검사를 거쳐 승인을 득한다.

1.5 시험성적서의 제출

시방이 정하는 시험이나 품질의 증명을 요하는 사항이 있는 경우 시방이 정하는 기준으로 시험을 실시하여 그 성적서를 제출하고 승인을 득한다.

1.6 시험성적의 인정기준

본 시방이 정하는 기준에 의한 시험성적은 그 기준에 적합한 국내·외 또는 동등 이상의 시험설비를 갖춘 국가공인시험소에서 시험을 실시한 시험성적서로 인정하며 수장고에 사용하는 특수자재(불투습하지패널 등)는 시험성적서의 사용 기한에 제약을 받지 않고 제출하여 인정한다.

1.7 시험의 기준

자재 또는 물품에 대해서는 본 시방이 정하는 시험의 기준에 준한다.

가. 포름알데하이드 측정법

KS M 1998(건축내장재의 포름알데하이드 및 휘발성 유기화합물 방산량 측정)의 기준에 의해 시험을 실시한다.

나. 건축용 강재 받침재의 시험

KS규격의 기준에 의해 시험을 실시한다.

다. 일반구조용 각형 강관의 시험

KS D 3568(일반 구조용 각형 강관)의 기준에 의해 시험을 실시한다.

라. 후로링재의 함수율 측정법

KS F 2199(목재의 함수율 측정방법)의 기준에 의해 시험을 실시한다.

2. 오염인자의 차단

수장고에 기 설치된 콘크리트 벽체를 고려하여 조습패널공법에 의한 2차 내벽을 구축하여 수장고 내부와 외부는 엄격하게 차단할 수 있는 구조, 공법, 자재로 구축하여야 한다.

2.1 불투습공법 및 하지용 불투습자재

수장고는 콘크리트 벽체로부터 발생하는 다량의 습기와 알카리성 오염인자 및 각종 오염인자의 수장고 내부유입을 차단하기 위하여 하지재에 습기를 차단할 수 있는 자재를 사용한 공법이나 콘크리트 벽체, 바닥, 천장부로부터 수장고 내부를 밀폐·차단하는 불투습공법으로 한다. 하지재에 의한 연결부 및 불투습공법에 의한 연결부는 알루미늄 테이프 또는 지정 부재에 의한 밀폐시공이 되도록 자재 및 공법을 도면과 시방에 적용한다. 시방이 정하지 아니한 상세공법 및 자재 사양에 대해서는 도면에 의한다.

2.2 불투습하지패널의 포름알데하이드 저방출

포름알데하이드 방출량시험 KS M 1998:2009 (9.데시게이터법)의 기준에 의해 시험을 실시하여 포름알데하이드의 방출위험이 거의 없는 0.00~0.05 미만의 저방출량(시험성적서상 표기는“검출안됨”으로 기재) 자재이어야 한다.

3. 특기사항

3.1 하자보증

본 공사에 대해서는 그 준공일로부터 2년의 무상점검과 품질보증을 하여야 하며, 하자이행보증을 제출한다.

3.2 하자의 보증 및 수리이행보증

도급자는 무상·유상의 수리 조건에 대해 계약일로부터 지정한 기간동안 수리 또는 재공급 공사의 기술유지를 이행할 것을 보증하여 적용자재 및 물품의 수리·재시공 등의 경우에 대해 발주처의 요청 시 문제가 없도록 하여야 한다.

가. 무상보증 및 수리

품질보증기간 중인 하자 또는 다음이 정하는 기준에 의한 경우는 도급자는 무상에 의해 하자를 처리하며, 무상보증기간은 하자보증기간으로 한다.

1) 도면 및 시방에 의한 규격의 것이 아닌 자재, 물품, 장치 등의 설치 또는 공사로 인한 하자

2) 공급자 또는 도급자의 과실로 인한 하자

3) 관련된 타 공사·공정 등과 미리 협조하지 않은 과실로 인한 하자

4) 예측 가능한 천재지변(지진, 화재, 태풍, 호우, 침수, 결빙 등)으로 인해 발생된 하자

(2) 수장고 설치공사

1. 설치공사 특기시방

가. 도급자는 발주자가 승인한 도면 및 시방에 기준하여 공사를 시행한다.

나. 계약이외의 사항이 발생한 경우에는 감독관과 협의하여 승인을 득한 후 시행한다.

2. 적용의 우선

도면과 시방 및 내역이 서로 다른 경우의 공사는 시방서를 우선으로 하여 도면과 내역을 검토한다. 검토 시 설계의 변경 또는 수정사항이 발생한 경우 기술적 문제가 없다고 판단되고 변경에 의한 방법이 기존의 설계 및 시방의 조건보다 우수하다고 판단될 경우에는 도면, 시방, 내역에 대해 변경작업을 실시하여 감독관 승인을 득한 후 공사를 시행한다. 이 모든 경우에 우선적으로 감독자와 협의하여 진행한다.

3. 자재시방

본 수장고설치 공사에 적용하는 자재는 본 시방이 정하는 것 또는 동등 이상의 것을 사용 한다.

3.1 천장 경량 구조

1) 철제 행거볼트 : 규격 ∅9㎜ 아연도마감× @1500~2000 간격 천장인서트부에 설치

2) POWER BAR : 규격 40×50×t 0.45 @1500~2000(세로바), @407(가로바)

3) POWER BAR CLIP

3.2 벽 경량 구조재

1) 런너 : 65 × 40 × t 0.8 스틸 아연도 마감

2) 스터드 : 67 × 45 × t 0.8 스틸 아연도 마감

3.3 바닥 금속 구조

1) 고정 브라켓 ⊔형 : 100 × 58 × 58 x t 3.2 아연도 마감 @900

2) ST'L □-파이프 : 50 × 50 x t 2.1 아연도 마감 @407

3.4 천장 하지재

불투습하지패널 (THK12 P.B + 100미크론 알루미늄시트 양면 접합재)

3.5 벽 하지재

불투습하지패널 (THK12 P.B + 100미크론 알루미늄시트 양면 접합재)

3.6 바닥 하지재

불투습하지패널 (THK18 P.B + 100미크론 알루미늄시트 양면 접합재)

3.7 실링재

하지재가 만나는 부분(벽하지재와 천장하지재, 벽하지재와 벽하지재, 벽하지 재와 바닥하지재가 만나는 곳)은 알루미늄 테이프로 취부한다. 틈새가 있는 경우는 무초산 실리콘으로 실링 처리한다.

4. 설치시방(공법)

도급자는 본 시방이 정하는 기준에 따라 설치공사를 한다. 단, 부득이 현장여건이 본 시방과 부적합하거나 개선 또는 공법의 변경이 품질과 안전에 효

율적이라고 판단한 경우 설계 및 시방의 변경승인을 득한 후 공사를 실시

한다.

4.1 현장실측

시공기술자와 책임자는 공사개시 전 바닥. 벽. 천장 등의 현장상황을 상세히 확인하고, 정확한 실측을 실시하여, 현장에서 발생할 모든 부문을 상세히 검

토한다. 현장실측에 대한 시방 및 도면과 상이한 부분에 대한 보고서는 실측 후 공사개시 전 감독관에게 즉시 작성, 보고하여 감독관의 확인 후 공사를 실시한다.

4.2 기본공사

공정협의 등 수급 계획을 확인 후 진행한다. 특히 바닥레벨 등에 차이가 큰 경우 레벨 조정 작업을 수행하여 마감시의 하자가 발생하지 않도록 주의한

다. 레벨조정에 사용하는 방법과 사용자재에 대해서는 감독관과 협의하여, 승인 후 시행한다.

4.3 가설공사

경량, 금속공사에 관련한 가설재 등 구조시설을 안전하게 설치한다. 특히 현장 작업 시의 안전사고 등 재해가 발생하지 않도록 사전에 안전교육과 함

께 장비 등을 철저히 준비하고 안전책임자로 하여금 현장관리에 만전을 기

한다.

4.4 천장 경량금속공사

∅9㎜ 아연도금마감 철제 행거볼트를 @1500~2000 간격으로 미리 설치된 천장인서트부에 설치하고, 그 하부에 규격 40×50×t 0.45 POWER BAR(세로바)와 규격 40×50×t0.45 POWER BAR(가로바)를 사용하여, 마감천장고의 높이를 정확히 계산하여 견고하게 고정 취부한다.

천장구조물의 하자로 하지재 및 마감재의 취부 시 또는 취부 후에 처짐, 변형, 탈락 등의 문제가 발생하지 않도록 한다.

관련공사(통신, 전기, 설비, 방법 등)에 의해 타공 작업으로 인한 구조틀의 절단 등으로 천장 구조물의 보강 작업 시에는 연결부위의 취약한 부위를 용접 보강하여, 천장구조물이 견고하게 유지되도록 한다. 용접부위는 방청도장처리를 하여 녹막이처리를 한다.

4.5 벽 경량금속공사

기초작업이 완료되면 도급자는 도면과 시방이 정한 규격의 벽 구조재 런너 67×40×t0.8 스틸 아연도 마감재를 사용하여 바닥에 견고하게 고정 설치한

다. 스터드는 65×45×t 0.8 스틸 아연도 마감재를 사용하고, 도면과 시방이

정한 규격에 의해 설치한다. 단, 코너부와 기둥에는 보강이 필요하다고 인정될 경우 감독관과 협의하여 설치한다.

4.6 천장하지공사

불투습 및 밀폐를 위해 사용하는 천장 하지재는 불투습하지패널 (THK12

P.B + 100미크론 알루미늄 시트 양면 접합재)을 사용하고, 천장 POWER-BAR

에 나사못으로 견고하게 고정한다.

4.7 벽 하지공사

불투습 및 밀폐를 위해 사용하는 천장 하지재는 불투습하지패널 (THK 12 P.B + 100미크론 알루미늄 시트 양면 접합재)을 사용하고, 벽체 스터드에 나사못으로 견고하게 고정한다.

4.8 천정, 벽, 바닥 하지 불투습처리 실링공사

벽하지 및 천장하지, 벽하지와 벽하지, 벽하지 와 바닥하지재가 만나는 곳은 알루미늄 테이프로 취부하며, 틈새가 있는 경우는 무초산 실리콘으로 실링 처리하고 나사못 취부 부분도 알루미늄 테이프로 밀폐 처리한다.

4.9 바닥금속공사

바닥에 고정 브라켓  ⊔형 스틸 t 3.2×100×58×58 아연도 마감재를 @900

간격으로 견고하게 셋트앙카로 고정 설치한다. 고정 브라켓 설치 후, □형

스틸 t 2.1×50×50 아연도파이프를 @407 간격으로 수평레벨을 정확히 맞

춰, 브라켓에 용접 고정한다. 용접부위는 방청처리 마감한다.(바닥 차에 따

라 규격은 변경될 수 있음)

4.10 바닥 하지공사

불투습 및 밀폐를 위해 사용하는 바닥 하지재는 불투습하지패널 (THK18 P.B + 100미크론 알루미늄시트 양면 접합재)을 사용하고, 바닥 구조틀에 나

사못으로 견고하게 고정한다.

4.11 수장고 외 공사와 상호협의(소화, 공조설비, 방범, 통신, 전기, 건축 등)

수장고 내부에 소화설비, 공조설비, 방범, 통신 등 관리시스템의 관련 공사가 진행될 경우 수장고 공사업체와 관련 공사업체는 그 공법 등에 대해 상호 확인 협의한다. 타공 부분이 있는 경우 밀폐 등의 사후 보강공사에 대해 결정된 사항을 감독관의 승인을 받은 후, 협의 진행한다.

(3) 조습패널 및 마감설치

1. 일반사항

본 공사에 적용되는 조습패널 설치공사는 본 시방이 정하는 기준에 의해 제작 설치한다.

1.1 적용범위

본 시방서는 조습패널 설치공사에 적용하며 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여 감독관의 승인을 거쳐 진행한다. 특히 자재 및 물품, 장치의 기준에 대하여 본 시방의 일반사항 및 특기사항이 정한 시험기준 및 실적 등 본 시방이 정하는 기준에 의한 것 또는 동등 이상의 것이어야 한다.

1.2 자료의 승인

도급자는 공사를 시작하기 전에 공사에 관련한 자료를 감독관에게 제출하여 승인을 받도록 한다. 자료의 승인에 대해서는 본 시방이 정하는 품질의 기

준에 의한 제작 및 설치도면, 시공견본품(샘플), 시공계획서를 제출하여 승인을 받은 후 공사에 착수한다.

1.3 시방의 일치

본 공사와 관련한 모든 도서(시방서, 내역서, 설계도면) 일치되게 작성하고, 시방과 도면에 따른 제작 및 설치 납품을 원칙으로 한다.

1.4 검사

도급자는 시방이 정하는 기준에 의해 제작, 설치하는 과정에서 감독관의 검사를 거쳐 승인을 득한다.

1.5 시험성적서의 제출

시방이 정하는 시험이나 품질의 증명을 요하는 사항이 있는 경우 시방이

정하는 기준에 맞는 시험을 실시하여 그 성적서를 제출하여 승인을 득한다.

1.6 시험성적의 인정기준

본 시방이 정하는 기준에 의한 시험성적은 그 기준에 적합한 국내·외 또는

동등 이상의 시험설비를 갖춘 국가공인시험소에서 시험을 실시한 시험성적서로 인정하며 수장고에 사용하는 특수자재(조습패널)는 시험성적서의 사용 기한에 제약을 받지 않고 제출하여 인정한다.

1.7 시험의 기준

자재 또는 물품에 대해서는 본 시방이 정하는 시험의 기준에 준한다.

1) 조습시험

조습시험의 기준은 KS F 2611:2019( 건축재료의 흡ㆍ방습성 시험방법－습도응답법)에 따라 실시하며, 그 시험조건은 다음과 같다.

온도조건	습도조건(상대습도 %)
(23±0.5)℃	중습영역	양생과정	흡습과정	방습과정
			1단계	2단계
	1사이클	(50±1) %	(75±1)%	(50±1)%
			12시간	12시간

① 시험조건

※ 수장고의 통상적인 문화재 온, 습도 조건은 온도가 20~23℃이고 습도는 50~55%이므로 시험조건은 수장고 환경과 일치하는 중습영역에서 실시하여야 한다.

흡습량		흡습과정 종료 시의 습기량의 변화(g/㎡)
방습량		방습과정 종료 시의 습기량의 변화(g/㎡)
흡방습량의 차		시험 종료 시 흡방습량의 차(g/㎡)

② 계산

2) 포름알데하이드 측정법

KS M 1998:2009(건축내장재의 포름알데하이드 및 휘발성 유기화합물 방산량 측정)의 기준에 의해 시험을 실시한다.

1.8 자재품질기준

1) 마감자재의 기준

본 공사의 무기질계 조습판재는 국내외 국·공립(시, 도, 군립 포함) 박물관(홍보관, 전시관, 자료관 포함), 미술관, 도서관의 공사 또는 납품된 자재로서 그 공사 또는 납품된 실적이 3회 이상이어야 한다. 또한 다음의 규정에서 정한 기준을 초과하지 않는 것으로 한다.

2. 조습패널의 제조 사양기준

본 공사에 적용되는 조습패널은 수장고 내부의 공기 중의 습기를 흡습 및 방습하는 기능을 가장 효율적으로 조습이 가능한 기능을 갖도록 마감표면에 조습기능을 갖는 재질로 만들어져야 한다.

따라서 현장에서 조습재료를 도포하여 사전에 시험을 실시할 수 없거나 제조공장에서 엄격한 품질관리에 의해 일정한 품질을 갖도록 생산되는 규격화된 품질의 자재 또는 공법에 의하지 아니한 것은 적용하지 아니한다.

2.1 조습패널 자재 및 공법의 시방기준

본 시방이 정하는 자재 및 공법은 다음의 시방이 정하는 조건을 만족할 수 있는 자재 및 공법이어야 한다.

2.2 조습성능

본 시방의 시험기준 KS F 2611:2019(건축재료의 흡ㆍ방습성 시험방법－습도응답법)에서 정한 시험기준에 의한 조습성능이 다음의 성능을 만족하거나 또는 동등 이상이어야한다.

※ 문화재도 흡·방습을 하므로 조습성능 측정값이 높을수록 문화재보다 더 빠르게 습도를 조절하여 문화재의 열화를 막을 수 있다.)

1) 시험조건: 중습영역(수장고의 습도조건 영역)

흡습량: 220 g / ㎡ 이상(측정값이 클수록 조습성능이 뛰어남)

방습량: 210 g / ㎡ 이상(측정값이 클수록 조습성능이 뛰어남)

흡·방습량의 차이: 10g/㎡ 이내(차이 값이 적을수록 조습성능이 뛰어남)

※ 시험조건을 중습영역(50→75→50%)이 아닌 고습영역(70→95→70%)에서 시험한 경우 아래 성능 이상이어야 한다.

- 흡습량: 270 g / ㎡ 이상

- 방습량: 70 g / ㎡ 이상

2.3 포름알데하이드 저방출

포름알데하이드 방출량시험 KS M 1998:2009 (9.데시게이터법)의 기준에 의해 시험을 실시하여 포름알데하이드의 방출위험이 거의 없는 0.00~0.05 미만의 저방출량(시험성적서상 표기는“검출안됨”으로 기재) 자재이어야 한다.

3. 특기사항

3.1 자재선정의 기준

본 공사에 사용하는 조습판재는 본 시방의 일반사항 2.1.1.1항에서 정하는

기준과 2.1.1.6항 및 제 2.1.1.7항에서 정하는 품질을 인정받은 자재. 물품.

장치 또는 동등이상의 것 이어야 한다. 또한, 사용실적이 제 2.1.1.8항에서

정한 납품 또는 공사실적이거나 또는 동등이상의 것이어야 한다.

3.2 하자보증

본 공사에 적용되는 조습판재 등에 대해서는 그 준공일로부터 2년의 무상점

검과 품질보증을 하여야 한다.

3.3 하자의 보증 및 수리이행보증

도급자는 무상, 유상의 수리조건에 대해, 계약일로부터 지정한 기간 동안 수리 또는 재공급, 공사의 기술유지를 이행할 것을 보증하여, 적용자재 및 물품의 수리, 재시공 등의 경우에 대해 발주처의 요청 시 문제없도록 하여야 한다.

가. 무상보증, 수리

품질보증기간 중인 하자 또는 다음이 정하는 기준에 의한 경우는 도급자는 무상에 의해 하자를 처리한다. 무상보증기간은 하자보증기간으로 한다.

1) 무상보증, 수리에 해당하는 경우

① 도면 및 시방에 의한 규격의 것이 아닌 자재. 물품. 장치 및 설치 또는 공사로 인한 하자

② 공급자 또는 도급자의 과실로 인한 하자

나. 유상보증, 수리

품질보증기간이 경과한 경우 및 품질보증기간중의 무상하자보증수리기간이라도 다음의 경우에 대해서는 유상으로 하자를 처리한다.

1) 유상하자처리에 해당하는 경우

① 무상기간중이라도 사용자의 고의 또는 과실에 의한 하자인 경우

② 천재지변(지진, 화재, 태풍, 호우, 침수, 결빙 등)으로 인한 결함 등 자연재해로 인한 하자인 경우

③ 정해진 규정에 의한 사용방법이 아닌 것에 의한 고장 또는 하자

4. 조습패널에 대한 설치공사 특기시방

4.1  설치공사특기시방

가. 도급자는 발주자가 승인한 도면, 시방에 기준하여 공사를 시행한다.

나. 계약이외의 사항이 발생한 경우에는 감독관과 협의하여 승인을 득한 후 시행한다.

4.2 적용의 우선

도면과 시방, 내역이 서로 다른 경우의 공사는 시방서를 우선으로 하여 도

면과 내역을 검토한다. 검토 시 설계의 변경 또는 수정사항이 발생한 경우,

기술적 문제가 없다고 판단되고, 변경에 의한 방법이 기존의 설계 및 시방

의 조건보다 우수하다고 판단될 경우 도면, 시방, 내역에 대해 변경작업을

실시하여 감독관 승인을 득한 후 공사를 시행한다.

이 모든 경우에 우선적으로 감독자와 협의하여 진행한다.

4.3 자재시방

본 조습패널설치 공사에 적용하는 자재는 본 시방이 정하는 것 또는 동등

이상의 것을 사용한다.

4.3.1 벽 마감재

기질계 조습패널 : 규격 900 x 1800 x 8t (설계에 따라 450 x 900 x 8t 변경

사용가능)

4.3.2 천장 마감재

무기질계 조습패널 : 규격 450 x 900 x 8t

4.3.3 바닥 마감재

너도밤나무 후로링 t 22 (UV코팅마감)

4.3.4 마감 띠장

마감 띠장은 다음의 기준으로 하고, 무늬가 있는 경우, 곧은결 무늬재로 하

며 작은 목재를 접착제로 이어붙여서 만든 집성판재를 가공한 띠장은 사용

하지 않는다.

1) 상부, 가로, 세로 띠장 : 규격 천연목 ( 미송목재 ) t 9 × 50

2) 하부 띠장 : 규격 천연목 ( 미송목재 ) t 12 × 75

4.4 설치시방(공법)

도급자는 본 시방이 정하는 기준에 따라 설치공사를 한다. 단 부득이 현장여건이 본 시방과 부적합하거나 개선 또는 공법의 변경이 품질과 안전에 효율적이라고 판단한 경우 설계 및 시방의 변경승인을 득한 후 공사를 실시한다.

4.4.1 현장실측

시공기술자와 책임자는 공사 개시 전 현장상황을 상세히 확인하고, 정확한 실측을 실시하여 현장에서 발생할 모든 부문을 상세히 검토한다.

현장실측에 대한 시방 및 도면과 상이한 부분에 대한 보고서는 실측 후 공사개시 전 감독관에게 즉시 작성, 보고하여 감독관의 확인 후 공사를 실시한다.

4.4.2 기본공사

공정협의 등 수급계획을 확인 후 진행한다. 특히 바닥레벨 등에 차이가 큰 경우 레벨 조정 작업을 수행하여 마감 시의 하자가 발생하지 않도록 주의한다. 레벨조정에 사용하는 방법과 사용자재에 대해서는 감독관과 협의하여 승인 후 시행한다.

4.4.3 천장 조습패널 취부공사

무기질계 조습패널(450 x 900 x 8t)자재를 사용하고 친환경접착제 또는 무초산실리콘과 타카핀으로 고정 취부한다.(테두리에 고정한다)

4.4.4 벽 조습패널 취부공사

무기질계 조습패널(900 x 1800 x 8t) 자재를 사용하고, 친환경접착제 또는 무초산실리콘과 타카핀으로 고정 취부한다.(테두리에 고정하고 중앙부에 3~5개소 고정한다)

4.4.5 바닥 후로링 취부공사

너도밤나무 후로링(t 22 × 129 × 2400, UV코팅마감) 자재를 사용하고, 이 때 바닥마감재는 습기의 흡·방습에 의해 팽창, 수축하는 성질을 갖게 되어 바닥의 변형이 발생할 수 있으므로 후로링 설치 시 3줄당 동전두께의 간격을 두어야 한다.

4.4.6 벽 띠장 취부공사

띠장은 천연목(미송목재) 자재를 사용하고 실 타카핀으로 고정한다.