제 안 요 청 서

사업명	민주화운동기념사업회 통합백업시스템 구축 사업
주관기관	민주화운동기념사업회
주관부서	기획관리실
웹주소	www.kdemo.or.kr

2015. 05.

- 목차 -

Ⅰ. 일반사항	3

Ⅱ. 특수사항	9

Ⅲ. 구매내역서	14

Ⅳ. 제안 안내사항	20

Ⅴ. 사업자 선정방식	22

Ⅵ. 제안서 작성요령	25

Ⅶ. 기타 유의사항	26

[서식1] 입찰참가신청서	27

[서식2] 일반현황 및 연혁	28

[서식3] 자본금 및 매출액 (최근 3년)	29

[서식4] 주요사업실적	30

[서식5] 참여인력 이력사항	31

[서식6] 무상 사후관리 확인서(Certificate)	32

[서식7] 제안서 평가표	33

[서식8] 보안서약서(사업자용)	34

[서식9] 보안서약서(참가자용)	35

[서식10] 보안서약서	36

Ⅰ. 일반사항

1. 사업개요

가. 사 업 명 : 민주화운동기념사업회 통합백업시스템 구축 사업

나. 사업내용 : 백업시스템 등 도입 및 구축

다. 납품기한 : 계약일로부터 30일 이내

라. 설치장소 : 민주화운동기념사업회 전산실 지정장소

2. 목적

가. 본 사업은 민주화운동기념사업회 통합백업시스템 구축을 통해 운영 중인 노후화된 백업시스템을 최신 성능의 통합백업시스템으로 교체하여 백업에 대한 신뢰도를 높이고, 시스템 장애 시 복구 서비스를 제공함으로서 서비스의 안정성을 확보하기 위함이며, 이에 수반되는 정보화장비 및 부대장비를 구입․설치함에 있어 민주화운동기념사업회와 계약상대자인 납품 업체 간 각종 하드웨어(H/W) 설치, 기술지원, 시스템 연계 등 제반 이행사항을 규정하는데 그 목적으로 한다.

나. “발주자”는 구매자인 민주화운동기념사업회가 되며, “수주자”는 계약상대자를 말하며, 이하 “발주자”와 “수주자”로 표시한다.

3. 일반

가. “수주자”는 백업시스템・NAS스토리지 외 도입을 위하여 사전환경조사, 개발, 설치작업 및 성능점검 등 제반사항을 성실히 수행하여 본 규격조건에 적합하게 제품을 공급하여야 한다.

나. 백업시스템・NAS스토리지 외  납품규격은 “발주자”가 제공하는 규격의 모든 항목에 적합해야하며, 세부 내역은 납품규격서에 따른다.

다. “발주자”는 백업시스템・NAS스토리지 외 납품규격을 “수주자”와의 합의에 의해 변경할 수 있으며, “수주자”는 이에 응해야 한다.

라. 제품을 납품함에 있어 “수주자”의 사정으로 인해 납품기한을 넘기거나, 일체의 납품 규격을 만족시키지 못한 경우 관련 계약은 “수주자”의 귀책사유로 인해 파기된 것으로 간주한다.

마. “수주자”는 백업시스템・NAS스토리지 외의 납품, 설치, 시험 및 성능보증 등을 일괄 책임져야 한다.

바. 납품, 설치 및 시험도중 발생되는 제반 안전사고에 대해서는 “수주자”가 전액 책임배상 하여야 한다.

사. 본 규격서에 명시되지 아니한 사항은 국가를 당사자로 하는 계약법, 동시행령, 동시행규칙 및 관련회계예규 등 계약관련 규범에 의하되, 동 법규 등에 명시하지 않은 사항에 대해서는 일반 상관습에 의한다.

아. 본 계약 또는 규격서와 관련하여 분쟁이 있는 경우 관할법원은 “발주자”의 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

4. 입찰참가업체 자격 및 준수사항

가. 공고일 현재 「소프트웨어산업진흥법 제24조 규정」에 의한 소프트웨어 사업자(분야:컴퓨터 관련 서비스사업)로 등록한 업체이어야 하며, 계약 시 이의 사본을 제출하여야 한다.

나. 제안서 제출 마감일 현재 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제76조의 규정에 의한 부정당업자의 입찰참가자격 제한을 받는 자는 제외한다.

다. 「소프트웨어산업진흥법」제24조의2에 의거한 「대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」(미래창조과학부 고시 제2014-25호, 2014.4.8.)이 적용되는 사업으로 대기업 참여 불가하다.

라. 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령』제2조의2에 따라 “소기업 또는 소상공인”인 업체서 입찰마감일 전일까지 유효기간 내에 있어야 함

※ 중소기업현황정보시스템 (http://sminfo.smba.go.kr)에 등록된 정보를 기준으로 확인하고, 확인이 되지 않는 견적제출은 무효 처리합니다.

마. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖춘 자.

바. 납품제품의 원 제조 및 원개발사가 아닐 경우 해당 업체(공식 파트너사) ‘파트너 인증서’를 입찰 참여 시 원본을 제출하여야 한다.

사. ‘제품공급 및 기술지원확약서(Certification)’를 계약 시 원본을 제출하여야 하며, “Certification” 에는 정품임을 증명하는 사항이 반드시 명시하여야 한다.

5. 납품, 설치 및 시험운영

가. 백업시스템・NAS스토리지 외 설치장소는 “발주자”가 지정하는 장소에 설치하여야 하며, 이를 수행하는데 필요한 전기, 통신 등 잡자재 일체의 제반비용은 “수주자”가 부담한다.

나. “수주자”는 납품, 설치 시 “발주자”의 업무에 지장을 주지 않는 범위 내에서 설치하여야 하며, 설치장소의 출입 시 “발주자”의 통제에 따라야 한다.

다. “수주자”는 해당 시스템을 설치할 때 “발주자”의 전산실에 이미 설치된 서버, 부대장비 및 네트워크 등에 전혀 지장이 없도록 해야 하며, 손상 시에는 “수주자”의 부담으로 즉각 원상복구 하여야 한다.

라. “수주자”는 백업시스템을 구축함에 있어 “발주자”의 목적수행에 지장이 없도록 제안서에 명시된 물품 일체를 일괄공급방식으로 납품·설치 완료하여야 한다.(분할납품 및 대행설치 불가)

마. “수주자”가 납품·설치하는  시스템에 대하여  네트워크 연결 등이 “발주자”의 완전한 목적수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 시스템 간 호환성 및 연계성을 가져야 한다.

바. 본 시스템의 납품·설치 중 발생한 안전사고 관련비용, 시스템 설치에 필요한 기술적 제반비용과 그 문제 처리에 소요되는 경비 일체는 “수주자”가 부담한다.

사. “수주자”가 납품한 시스템이 제안서에서 요구하는 성능, 사양을 만족하지 않는다고 판단되면, “발주자”는 제반사항에 대해 변경을 요구할 수 있으며 “수주자”는 이에 응해야 하고 그 비용은 “수주자”의 부담으로 한다.

아. “수주자”가 제안서의 계약조건을 이행하지 못하여 계약이 파기되었을 경우, “수주자”는 현재까지 시공한 모든 물품을 철거 및 회수하여야 하며, 그 비용은 “수주자”의 부담으로 한다.

자. “수주자”가 납품하는 모든 물품은 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품, 완제품으로 공급하여야 한다.

차. “수주자”는 모든 물품에 대해서 원 제조사가 보증하는 정품보증서 또는 라이선스 및 기타 유틸리티를 포함한 USB 또는 CD-ROM을 물품납품 시 “발주자”에게 제공하여야 한다.

카. “수주자”는 작업개시 및 진행상황에 따라 작업내용, 진행상황 등을 작업 개시 일부터 종료일까지 매일 “발주자”의 담당자로 부터 확인을 받아야 하며, 중요 사항에 대해서는 서면으로 이를 통보하여야 한다.

6. 납품완료, 시험 및 검수

가. “수주자”는 계약일로부터 30일 이내에 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W) 일체를 납품 및 설치 완료하여, 정상적으로 시스템이 가동되도록 하여야 한다.

나. “발주자”의 감독관이 설치시스템의 내용이 규격서에 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 제품의 변경을 요구할 수 있으며 “수주자”는 이에 응하여야 한다.

다. “수주자”의 장비설치, 운영시험은 “발주자”측이 입회하여 항목별로 시행하여야 하며, 시험 결과보고서를 첨부하여 서면으로 제출하여야 한다.

라. 검수 시에는 “발주자”측 검수 담당자가 참석하여 검수 시험과정을 참관하고 결과를 확인할 뿐만 아니라 성능 확인 상 필요한 시험항목을 추가로 지정하여 시험을 지시할 수 있다.

마. 검수시험 중 발견된 오동작, 보안 취약점 및 미비점에 대해서 “수주자”는 즉시 수리 및 교체 또는 보완하여야 하며, “발주자”측 담당자의 입회하에 재시험 결과가 확인되어야 한다.

바. 물품규격의 확인은 제안서 및 구매규격서의 내역에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 “수주자”가 관련 증빙서류 제출 및 기타 확인과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

사. 검수결과 하자발생시 이의 개선에 필요한 모든 작업은 “수주자”의 부담으로 시행 조치하여야 한다.

7. 교육, 운영지원 및 유지보수

가. “발주자”가 백업시스템을 운영함에 있어 “수주자”는 시스템 설치완료 후 다음과 같은 사항을 지원하여 시스템이 최적상태로 운영되도록 최선을 다하여야 한다.

1) 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W)의 성능 및 보안취약점 보완, 개선작업

2) 시스템에 탑재된 소프트웨어(S/W)와 관련 최신버전으로의 업그레이드

3) 장애발생 시 신속한 복구 및 기술지원

4) 매월 정기 방문 시스템 점검 및 취약점 점검

5) “발주자”의 시스템 관리자에게 시스템운영에 관련된 교육지원

나. “수주자”는 제품설치 시부터 안정화 시 까지 시스템관련 기본교육 및 운영에 필요한 기술 자료를 “발주자”의 시스템 관리자에게 충분히 제공하여야 하며, “발주자”에게 시스템의 운영에 필요한 매뉴얼, 조작 및 취급설명서를 1부 이상 제공하여야 한다.

다. “수주자”는 납품 설치된 시스템의 독자운영이 가능하도록 “발주자”의 시스템관리자 및 대리자에게 교재 및 교육을 무상으로 지원하여야 하며, 무상유지보수 기간 내 “발주자”의 운영자 및 관리자 변경 시 1회 이상 교육을 실시하여야 한다.

라. 구매 시스템의 무상유지보수 기간은 검수일로부터 1년으로 하며, 동기간동안 하자가 발생하지 않더라도 검수 후 월 1회 이상 정기점검 및 업그레이드 적용 등을 실시하여야 하며, 그 결과를 “발주자”가 정한 양식에 기록, 제출하여야 한다.

마. 무상유지보수기간 중 제품의 결함, 하자 및 보안상 문제점이 발생할 경우 “수주자”는 무상으로 수리하거나 동일 신품으로 교체하여야 한다.

바. 무상유지보수기간 중 납품 설치된 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W) 장애가 1일 이상 지속될 경우 “수주자”는 대체장비를 설치하여 “발주자”의 업무에 지장이 없도록 하여야 한다. ( 대체 장비 및 재고 보유 증빙 자료 제출 )

사. “수주자”는 자체 기술 인력을 보유하여 장애발생시 고장 통보를 받은 후 3시간 이내에 장애조치 작업착수, 착수 후 24시간 이내 복구완료 및 장애원인 규명과 예방조치를 해야 한다.

아. “수주자”는 장애조치 착수 이후 24시간 이내에 정상 가동시키지 못했을 경우, “발주자”에게 그 원인과 대책을 3일 내에 문서로 통보하여야 한다. 단. 정확한 원인규명에 많은 시일을 요할 경우 그 사유를 7일 내에 문서로 통보하여야 한다.

자. ‘사’항, ‘아’항과 관련하여 피해가 발생할 시는 “수주자”는 부담 변상 조치하여야 하며 장애복구에 따른 시간초과로 정상적인 업무에 지장을 초래한 경우 “수주자”는 "국가를당사자로하는계약에관한법률제26조"에 의하여 지체상금을 지불하여야 한다.

차. 장애로 인하여 부품을 교체할 경우, 유지보수의 모든 활동세부내역은 “발주자”의 유지보수담당자에게 사전 통보, “발주자”의 감독 하에 이루어져야 하며, 장애처리에 대한 결과 보고서를 제출하여야 한다.

.8. 보안

가. “수주자”는 전산실 출입 등에 “발주자”가 요구하는 제반 보안사항을 충실히 이행하여야 하며, “발주자”가 요구할시 신원증명서 등 보안관련 서류를 제출하여야 한다.

나. “수주자”는 시스템 설치 중 취득한 “발주자”의 보안사항 및 기타 시스템의 내부구성, 네트워크, 데이터 등 일체에 대하여 보안을 유지해야 하며 이에 따른 문제발생시 “수주자”가 모든 민형사상 책임을 진다.

다. “수주자”는 납품시스템의 보안상 문제점이 발견될 시 유지보수기간에 상관없이 즉각 그 대책을 수립하여 해결하여야 한다.

라. 매월 정기점검 시 취약점 점검 결과 보고서를 제출하여야 한다.

	< 누출금지 정보 >
① 기관 소유 정보시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황 ② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망구성도 ③ 사용자계정 및 패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보 ④ 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물 ⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 ⑥ 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황 ⑦ 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크장비 설정 정보 ⑧「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서 ⑨「개인정보 보호법」제2조제1호의 개인정보 ⑩「보안업무규정」제4조의 비밀, 同 시행규칙 제7조제3항의 대외비 ⑪ 그 밖의 발주자가 공개가 불가하다고 판단한 자료

9. 기타

가. “발주자”는 “수주자”의 동의를 얻어 계약상의 요구조건을 바꿀 수 있는 권리를 가진다.

나. 변경은 “발주자”가 작성하고 “수주자”가 확인서명한 공식적인 수정계약서로 기록되어져야 한다.

다. 제품규격과 상이한 규격의 제품을 납품하거나 납품기한 내에 사업이행을 하지 않았을 경우에 그 책임은 “수주자”에게 있으며, “발주자”는 이 계약을 파기할 수 있다.

라. 본 규격서는 최소한의 사항만을 규정한 것으로 계약자는 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 하며 “발주자”와 “수주자”간 해석에 차이가 있을 때에는 “발주자”의 계약 담당자의 해석에 따른다.

Ⅱ. 특수사항

1. 정의

본 특수조건에 명시된 사항은 백업시스템 구입·설치·운영에 있어, 민주화운동기념사업회와 물품 납품 업체 간에 성립되어야 할 구매물품의 설치, 납품 조건·방법 및 시험운영, 교육지원 등 계약 이행에 관한 세부사항을 규정함에 있다.

가. 민주화운동기념사업회 : “발주자” 라 하고

나. 납품 및 설치 업체 : “수주자” 라 한다.

2. 구매조건

가. “수주자”는 민주화운동기념사업회 백업시스템・NAS스토리지 외 구입 물품의 납품 및  설치를 하자 없이 수행하여 “발주자”의 목적달성에 지장을 초래하지 않아야 한다.

나. “수주자”는 “발주자”가 구입한 물품 전체에 대한 일괄납품 설치가 가능하여야 한다.

다. “수주자”는 무상유지 보수기간 동안 “발주자”에게 납품한 물품이 원활하게 운영될 수 있도록 다음 조건들을 제공하여야 한다.

1) “발주자”의 요청이 있을 시 구입 물품 등에 대하여 직․간접 방법을 통한 점검을 실시하고, 그 결과를 서면으로 제출한다.

2) “수주자”는 상시 비상연락체계를 유지하여 “발주자”의 장애에 대비할 수 있어야 한다.

3) “수주자”는 천재지변 등 불가항력적인 원인에 대하여는 물질적 책임을 지지 않는다.

4) “수주자”는 각종 위험으로부터 자기책임으로 생명과 신체를 보호하여야 하며, 이의 불이행으로 재해가 발생되는 경우 “발주자”에게 민․형사상 책임을 물을 수 없다.

5) “수주자”는 “발주자”의 정보시스템 운영에 필요한 업무용 소프트웨어(S/W)의 설치운영에 있어 “발주자”의 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W) 환경에 맞게 지원하여야 한다.

6) “수주자”는 검수완료 후라도 본 건에 대해 “수주자”의 책임으로 발생되는 모든 사고와  “발주자”의 손해에 대하여 전적으로 배상조치 한다.

3. 계약이행

가. “수주자”는 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W) 일체를 일괄공급방식으로 납품 설치하여야 한다.

나. 제안서 및 계약서에 대하여 해석상의 이견이 발생할 경우에는 “발주자”의 견해가 우선하며, “발주자”의 구매규정과 일반관례에 따른다.

다. 제안서는 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항       이 있더라도 “수주자”는 운영상 문제가 발생되지 않도록 사전조치를 하여야 한다.

라. “수주자”는 계약 후 7일내 납품하고자 하는 시스템에 대한 제조사와 모델명 및 규격을 제출하고 아래 사항을 충족시켜야 한다.

1) 납품되는 자재는 반드시 제작사의 정품을 공급하여야 한다.

2) 기존 시스템과 최대한 호환되어 공동 활용할 수 있어야 한다.

3) 구매내역서와 동등 또는 그 이상의 성능과 기능을 가져야 한다.

4. 물품납품 및 설치

가. “수주자”는 구매 내역서에 근거하여 모든 물품을 계약, 납품해야 하며, 구매 사양에   위배하여 납품 시에는 그 책임은 “수주자”에게 있으며 “발주자”는 계약을 파기할 수 있다. “수주자”의 책임으로 계약이 해지된 경우에는 “수주자”는 ‘발주자’가 잃은 손해에 대해서 배상하여야 한다.

나. 시스템 설치에 대한 부대비용은 “수주자”가 부담하며 제반 안전사고 및 납품과정에서 발생되는 일체의 행정․기술적 문제의 처리는 “수주자”의 책임으로 한다.

다. 시스템 설치에 따른 시설물 훼손 및 이동 등은 “발주자”와 사전 협의 하에 승인을 받아 설치하거나 원상 복구시켜야 한다.

라. 시스템 설치 후 “발주자”의 사정으로 인하여 기기 이동시 동일 건물 내 에서는 “수주자”가 무상으로 이동 설치하여야 한다. (무상보증기간)

마. 설치는 각각 기기의 고유성능을 최대한 발휘할 수 있어야 하며 타 시스템과 전체 시  스템에 간섭 또는 영향을 주어서는 안 된다.

5. 시스템 검사 및 시운전

가. “수주자”는 납품된 장비내역 및 검사일정과 검사 주요항목을 정리한 보고서를 “발주자”에게 제공하여야 한다.

나. “수주자”는 “발주자”가 지정한 장소에 계약 목적물을 설치 및 구축하고 서면으로 검사 요청하여야 한다.

다. 시스템 검수 시 시스템 관련기술 및 모든 자료의 설치 완료보고서를 “발주자”에게 제출하여야 한다.

라. 시스템 테스트기간 동안 “발주자”가 시스템의 수정 및 보완사항을 제시하면 “수주자”는 즉시 시스템을 수정 및 보완 조치하여야 한다.(납품 기간 내 테스트 완료)

6. 교육 및 기술지원

가. “수주자”는 시스템의 효율적인 운영과 “발주자”가 자체적으로 경미한 장애 조치를 할 수 있도록 교육 및 기술지원에 최대한 협조하여야 한다.

나. “수주자”는 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W) 설치와 관련하여 교육계획을 “발주자”과 사전 협의 후 교육계획서를 “발주자”에게 제출하여야 한다.

다. “수주자”는 “발주자"에게 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W) 운영에 필요한 각종 한글매뉴얼 1부 이상과 조작 및 취급 설명서도 제공하여야 한다.

단, 한글화가 안 된 매뉴얼은 원본 제공 후 번역하여 추가제공 하여야한다.

라. 시스템을 확장하거나 타 장비에 연계하고자 하는 경우 “수주자”는 호환이 가능하도록 관련 기술을 지원하여야 한다.

7. 유지보수 및 사후관리

가. “수주자”가 납품한 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W)는 하자보증기간 동안 무상으로 유지 보수하여야 한다.

나. “수주자”가 공급하는 시스템의 인터페이스 기술 및 애플리케이션은 최종 인수와 동시에 “발주자”에게 소유권을 이전한다.

다. “수주자”는 무상유지보수 기간 중 비상연락체계를 유지하여 시스템의 복구불능 장애 통보를 받으면 3시간 이내에 도착하여 “발주자”가 요구하는 장애복구를 24시간 이내에 책임지고 완료하여야 한다.

라. 복구불능 장애 또는 치명적인 오류로 인한 장애 발생시 ‘다’ 항을 조치 후 “수주자”는 3일 이내에 문서로 그 원인을 통보하여야 한다.

마. “수주자”는 동일한 시스템 장애가 월 3회 이상 발생할 경우 “발주자”의 요구 시 신규 장비로 교체하여야 한다. (월 3회란 최초발생 기준 30일내 3회 이상을 의미함)

사. 월 1회 방문 정기점검을 수행하며 시스템 점검과 해당 어플리케이션 취약점 점검을	동시에 수행한다.

• OS 및 Application 설치 제품일 경우 OS-CVE(Common Vulnerabilities and Exposures) 및 configuration 취약점 포함.

8. 커스터마이징

가. “발주자”가 제공하는 백업시스템・NAS스토리지 외의 오류가 발생 되었을 경우는      “수주자”의 책임 하에 처리하여야 한다.

나. “발주자”가 요구하는 항목을 문서화하여 “수주자”가 수락하는 항목으로 결정하여 진행한다.

9. 제출서류 및 사업보고

가. 장비별 국산제조사, 외산일 경우 한국지사의 1년 이상 A/S보증서, 물품공급확약서 및 기술지원확약서(계약 시)를 제출하여야 한다.

1) 사업회 출입자(보안구역)명단 및 보안서약서

2) 시스템 설치일정 계획서

3) 국산은 제조사, 외산일 경우 한국지사의 1년 이상 A/S보증서(기술지원확약서) 및 정         품 유무 확인 과정에서 정품유무 정밀검사는 각 제조사의 검사원이 입회하여야하며         검사 후 이와 관련된 제조사검사필증을 제출하여야 함

4) 백업시스템 물품 제조사의 기술지원확약서

5) 백업시스템 제조사 파트너 인증서

6) 물품 납품 내역서 및 시스템 상세규격(설명서 포함)

7) 상용 소프트웨어(S/W)의 원본디스켓 또는 CD-ROM(정품인증서 포함)

8) 교육지원계획서 및 전담기술요원 명단(비상연락망)

9) 착수 보고서 : 계약 후 7일 이내 1부

10) 완료 보고서 : 완료시 1부

11) 기타 : “발주자”가 요구하는 각종 자료 및 보고서

10. 기타사항

가. 본 구매사양에 명기되지 않은 사항은 “발주자”에게 별도의 사양서를 제출하여야 하며 사양서의 내용을 수정할 필요가 있을 경우 별도의 합의서를 작성할 수 있다.

나. “수주자”는 면허, 특허권, 의장권, 공업소유권, 지적소유권의 침해로 인한 모든 문제와 소송으로부터 “발주자”는 전적으로 면책하고, 이를 “수주자”의 부담으로 한다.

다. 본 제안서에서 정하는 것을 제외하고는 예산․회계 관련 법령에 의하여 쌍방이 협의하  여 결정하며, 본 제안서에 관한 소송 관할법원은 “발주자”의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

Ⅲ. 구매내역서

1. 구매 소프트웨어(SW), 하드웨어(HW)

백업시스템

- 구매 수량 : 1식

백업시스템 세부 명세서
H/W	* 백업 어플라이언스(Backup Appliance) - CPU : Quad Core 1.8GHz x 1개 이상 - Memory : 32GB 이상 - 디스크 : 3.5” 2TB SATA x 6 개 이상 , RAID-1 지원 - NIC : 1GbE x 8 Ports 이상
S/W	- 지원 Client, DBMS, Application, 백업 대상 용량에 대해 무제한 License 제공 - 원격 복제 (replication) 구성 시 무상 License 제공 - 백업 대상시스템 기반(소스기반)의 가변 블록 중복제거 기능 제공 - Windows, Linux, Unix 등 다수의 시스템들에 대한 통합 백업관리 기능 제공 - 원격지 부서 혹은 지사의 데이터 보호를 위한 WAN 구간에서의 직접 백업기능 제공 - 백업 시스템간의 복제 기능 지원 및 복제된 시스템에서 별도의 추가 시스템 구성없이 데이터 복구 지원 - 백업 실행 시 대상 시스템의 중앙처리장치(CPU), 메모리(Memory, 네트웍(Network) 에 대한 사용률 설정 기능 제공 - 그룹 정의 기능, 그룹별 백업 시간, Policy 지정 기능 제공 - 매일 자동으로 백업데이터에 대한 무결성 검증기능 및 체크포인트(Checkpoint) 기능 제공 - 백업 데이터에 대한 이중화를 위하여 백업 데이터 저장 Disk는 RAID1(미러링) 구성 - NAS NDMP(Network Data Management Protocol : 기본 프로토콜) 백업 데이터를 파일 단위로 사용자 PC에 직접 복구할 수 있는 기능제공 - VMware 백업 구성 시 VMware의 관리창에서 직접 백업 구성 및 복구 기능 지원할 것. - 향후 데이터 복구 절차 없이 백업된 이미지를 이용하여 즉각적인 VM 서비스 복원 및 VMware Migration 기능 지원 - Schedule 백업 (일/주/월 단위) 및 사용자 지정 백업 등 모든 백업대해 Full 백업 이미지로 저장 - 추가 라이선스 없이 PC 데이터 백업 기능을 제공하고, 중복제거 백업 및 한글 GUI 지원 - 향후 확장성을 고려하여 글로벌 중복제거 백업 데이터의 단일 저장공간으로 가용용량 최대 500TB 이상 지원 - 일반 PC에서 백업 받은 데이터를 테블릿 PC에서 직접 복구하여 업무에 활용할 수 있는 기능 지원 - Tape 소산 기능 지원
기타	- 중복제거기술 관련 GS 인증 제품 - 한글 메뉴얼 제공 - 제조사 물품공급 및 기술지원 확약서 제출 - 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W) 동일 회사 제품을 제공하고, 장애 지원도 동일 벤더에서 제공 - OEM 및 ODM 제품 제외 장애 발생 시 24시간 4시간 이내 지원 취약점 점검 ( Agent 미설치 방식 ) 결과에 대한 매월 상세 보고서 제출 취약점 상세 설명 ( 해킹코드, 멀웨어 포함 ) 및 해결방안 제시 및 제거

NAS 스토리지(영상자료 영구보관용)

- 구매 수량 : 1식

스토리지 세부 명세서

- CPU : Intel CPU 4Core 이상

- Protocol : CIFS, AFP, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP,

VPN(PPTP, OpenVPN, L2TP) 지원

- LAN Port : 기가비트 x 4 포트 이상 제공

- 디스크 용량 : Usable 10TB 이상 제공

- Windows, Linux, Mac OS X 등 다양한 OS 지원

- 관리프로그램 제공

- RAID 0, 1, 5, 6, 10 지원

- 네트워크백업, 로컬 백업, 공유 폴더 동기화 지원

장애 발생 시 24시간 4시간 이내 지원

취약점 점검 ( Agent 미설치 방식 ) 결과에 대한 매월 상세 보고서 제출

취약점 상세 설명 ( 해킹코드, 멀웨어포함 ) 및 해결방안 제시 및 제거

네트워크 구성

- 구매 수량 : Switch 1식, NIC 각 1식

네트워크 세부 명세서
Switch	- 10/100/1000 * 24 Port 이상 - Backplane : 56Gbps 이상 - Throughput : 42Mbps(wired speed) 이상 장애 발생 시 24시간 4시간 이내 지원 취약점 점검 ( Agent 미설치 방식 ) 결과에 대한 매월 상세 보고서 제출 취약점 상세 설명 ( 해킹코드, 멀웨어포함 ) 및 해결방안 제시 및 제거 네트워크 장비 Configuration 취약점 점검 제공
NIC	- IBM X3250M4 : Intel Ethernet Dual Port Server Adapter I340-T2 - HP DL320G3 : NC7170 PCI-X Dual Port 1000T Gigabit Server Adapter

2. 구축 방안

가. 현 시스템 구성도

나. 목표 시스템 구성도

3. 백업대상 목록

구분	SEQ		항목	세부	비고
APP	1	1	MIS(경영정보시스템)	내부	Web
	2	2	기관 대표 웹서버	http://www.kdemo.or.kr
	3	3	민주로드	http://www.minjuroad.or.kr
	4	4	통합인명DB	내부
	5	5	오픈아카이브즈	http://archives.kdemo.or.kr
	6	6	신)사료관리시스템	내부
	7	7	구술아카이브	http://oralhistory.kdemocracy.or.kr
SUN	8	1	경영정보시스템(MIS)서버	SUN V480	solaris
	9	2	핸디그룹웨어 웹서버	IBM X3250 M4	IBM
	10	3	핸디그룹웨어 DB서버	IBM X3250 M4
	11	4	신)사료관리서버	IBM T4-1	solaris
	12	5	오픈아카이브웹서버	IBM T4-1
	13	6	오픈아카이브DB서버	SUN V890
HP	14	1	대표홈페이지 웹서버	HP DL580G4	2003 Svr SE SP2
	15	2	도서관리 서버	HP DL380G5
	16	3	구)그룹웨어서버
	17	4	웹하드서버
	18	5	대량메일발송서버
	19	6	백업서버
	20	7	DNS서버
	21	8	통합인명DB웹서버
	22	9	제안서버
	23	10	통합웹서버
	24	11	HP응급복구서버	HP DL320G5
	25	12	바이러스백신서버	HP DL320G5
	26	13	스팸메일차단서버	스팸스나이퍼(일체형)
	27	14	피씨필터(PC Filter)	지란지교소프트	centos
통합스토리지	28	1	SUN 사료 스토리지 1	ST6140A
		2	SUN 사료 스토리지 2	ST6140A
		3	SUN 통합 스토리지 3	ST6140A
DBMS	29	1	MIS(경영정보시스템)	Oracle 9i
	30	2	아카이브DB	Oracle 9i
	31	3	그룹웨어	Oracle 11g
	32	4	제안시스템	MSSQL 2005
	33	5	통합웹서버	MSSQL 2005
	34	6	사업회 웹 서버	MySQL 5
	35	7	(구)그룹웨어	MSSQL 2000
기타		* 백업 최대용량 : 9.3TB

Ⅳ. 제안 안내사항

가. 제출기한 : 입찰공고문 참조

나. 제출장소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리빌딩 A동 6층

기획관리실 계약담당

다. 문의부서

- 정보화담당 : 기획관리실 염동해 (☏ 02-3709-7625)

- 계약담당 : 기획관리실 이영교 (☏ 02-3709-7623)

라. 제출서류

- 제안서 6부(제안서 수록된 CD 2매) (필히 출력하여 제출)

- 입찰참가신청서 1부

- 법인등기부등본 1부

- 소프트웨어사업자 신고확인서 1부

- 국세 및 지방세 납부증명서 1부

- 인감증명 및 사용인감계 1부

- 사업자등록증 사본 1부

- 위임장 1부 (입찰 참가자가 대리인일 경우)

- 가격입찰서 1부 (B2BZone.kr 직접 등록)

- 입찰보증금(입찰보증금의 5/100 이상) 또는 이행보증보험증권

파트너 인증서 사본 1부(납품제품의 원 제조 및 원개발사가 아닐 경우 해당 업체)

※ 가격입찰서는 입찰당일 밀봉하여 대표자 인감 날인 후 원본제출(반드시 부가가치세 포     함 가격으로 입찰할 것)

※ 입찰보증금은 『국가를당사자로하는계약에관한법률시행령』제37조의 규정에 의한 보      증서 및 보증보험증권 등 제출

※ 입찰보증금은 입찰 참가 시 납부하며, 낙찰자가 계약체결을 하지 않는 경우 민주화운동     기념사업회에 귀속됨

마. 제출방법

- 제안서는 입찰서류를 구비하여 공식문서로 발송하며, 대표자의 인감을 날인하여 직접제출(우편접수는 인정하지 않음)

- 제안서와는 별도로 CD-ROM에 제안서 내용을 수록하여 제출

- 제출된 자료는 일체 반환하지 않음

- 제안요청서에 대한 의문사항은 반드시 문서(이메일 포함)로 질의하며, 전화 또는 구두로 응답한 사항은 효력을 갖지 못함

바. 추진일정

- 제안서 접수마감 : 입찰공고문 참조

※ 본 일정은 민주화운동기념사업회 상황에 의하여 변경될 수 있음

Ⅴ. 사업자 선정방식

가. 적용규정

-『국가를당사자로하는계약에관한법률』, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 협상에 의한 계약체결 기준

- 소프트웨어기술성평가기준(미래창조과학부 고시 제2014-29호) 준용

나. 입찰방식

- 일반경쟁입찰(기술평가심사 + 입찰가격심사)

- 본 사업의 평가는 기술평가(80%)와 가격평가(20%)로 구분하여 종합 평가 실시

- 기술평가는 제안요청사항에 따른 분야별 제안내용을 정형화된 평가항목 및 배점에 따라 평가

다. 우선협상대상자 선정 및 낙찰자 결정

- 협상에 의한 계약
•『국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제43조 및 제43조의 2(협상에 의한 계약       체결)』와 기획재정부 계약예규 제216호(2015.1.1.)『협상에의한계약체결기준』등을       기초하여 계약체결기준 적용

- 우선협상대상자 선정 : 종합평점(기술평가+가격평가, 100점만점)이 80점 이상인 업체를 우선협상대상자로 선정, 기술 및 가격평가를 종합하여 최 고득점자 순으로 우선 협상대상자를 선정하여 협상 실시

- 입찰금액이 예정가격범위를 초과하는 경우 별도의 가격협상을 실시하고, 협상이 결렬될 경우 차 순위 업체와 낙찰자가 결정될 때까지 가격 협상 실시

- 종합 평가결과 점수가 동일한 경우 기술평가 점수가 높은 자가 우선

- 상위순위 사업자와 합의가 이루어지면 하위순위 사업체와 추가협상은 생략

- 사업자 선정결과는 서면으로 통보하며, 미 선정 사업체에 대한 통보는 생략

라. 평가방법

-기술평가 : 80점으로 평가

∙ 점수계산은 소수점 이하 2자리까지 산정 후 반올림하여 소수점 이하 1자리까지 산출

- 가격평가 : 20점으로 평가(아래의 방식에 의한 산출)

[eqn: 가격평가점수=`0.2~ TIMES ` LEFT ( {협상대상후보선정업체`중~최저제안가격} over {평가대상업체~제안가격} RIGHT ) ` TIMES `100]

- 기술평가는 분야별 제안내용을 정형화된 평가항목 및 배점에 따라 평가하며 결과는 선정된 업체에게만 통보함.

마. 기술․가격 최종점수 산출

- 기술평가 점수 와 가격평가 점수를 합산하여 최종점수 산출

- 기술평가와 가격평가 합산점수가 80점 미만인 경우 우선협상적격자에서 제외

바. 제안서 평가항목 및 배점

평가 부문	평가 항목	평가기준	배점 한도
기능성 (20)	기능구현 완전성	제안요청서에서 요구하는 기능이 모두 구현되어 있는지 여부를 평가한다.	10
	상호 운용성	제안요청서에서 요구하는 다른 프로그램 또는 시스템과의 연동(데이터 교환, 인터페이스 요구 충족 등) 가능 여부를 평가한다.	5
	보안성	인가되지 않은 사람이나 시스템의 접근을 방지하여 정보 및 데이터를 보호하는지 여부를 평가한다.	5
사용성 (10)	기능학습 용이성	도움말, 매뉴얼 등을 통해 제품 기능 정보를 제공하여 학습이 용이한지 여부를 평가한다.	5
	사용자 인터페이스 일관성	동일하거나 유사한 기능 수행을 위해 일관된 또는 통합된 인터페이스를 제공하는지 여부를 평가한다.	5
유지보수성 (15)	환경설정변경 가능성	시스템 확장 또는 효율적 운영을 위한 환경설정 변경이 가능하고 변경이 용이한지 여부를 평가한다.	5
	백업/복구 용이성	사용자가 원하는 시점에 시스템을 백업하고 필요 시 복원할 수 있는지 여부를 평가한다.	10
신뢰성 (20)	운용 안정성	시스템을 장시간 운용 시 안정적으로 동작하는지 여부를 평가한다.	10
	데이터 회복성	시스템 장애 발생 시에도 데이터 소실 없이 유지 또는 복구 되는지 여부를 평가한다.	10
공급업체지원 (15)	유지보수 지원	제품 사용상 문제가 발생하거나 제품 업데이트 필요 시 이를 지원할 수 있는 절차, 인력, 유지보수기간 등이 적절한지 여부를 평가한다.	4
	교육훈련 지원	구매할 제품의 사용방법 및 관리방법과 관련된 사용자와 관리자에 대해 지원되는 교육훈련 과정 및 교육 전담 인력 지원 여부를 평가한다.	2
	제품 신뢰도	GS인증 등 품질인증을 획득하였으며, 지식재산권과 관련한 법적인 문제가 없는지 여부를 평가한다.	4
	보안관리 지원	도입 시스템의 설치 전·후 취약점 점검 및 제거 업무를 지원하는지 여부를 평가한다.	5
계			80

※ 본 평가항목 및 배점은 『소프트웨어기술성평가기준(미래창조과학부 고시 제2014-29호, 2014.4.10.)』를 바탕으로 본 사업에 적합한 내용으로 재구성

- [별표 2] 상용소프트웨어 평가항목 및 배점한도 참조.

Ⅵ. 제안서 작성요령

○ 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며, 제안서의 각 요구사항에 대한 응답으로 “할 수 있다”, “가능하다”, “동의한다.”, "고려하고 있다”, “가능하다고 본다” 등과 같은 표현은 평가시 불가능한 것으로 본다.

가. 제안서 본문 내용은 30페이지 이내로 작성 인쇄하여 제출하여야 하며, 요약서는 별도 작성 제출하지 않음.

- 각 쪽은 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여한다.

나. 제안내용의 근거자료 및 참고자료 등을 첨부하여야 하며 특히 기술적 검증이 필요한 자료에 대해서는 가능한 공인 검증자료를 제출하여야 한다.

다. 제안서 작성 시 가능한 여러 안을 제안할 수 있으나 반드시 장․단점을 기재하고 1개안을 채택하여 그에 대한 명확한 이유를 명시하여야 한다.

라. 제안서 작성지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 경우 해당항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있으며, 또한 작성지침 항목 중 해당사항이 없는 경우는 해당 항목에 “해당 없음”으로 간략히 기술한다.

마. 기타 필요하다고 판단되는 보조 자료는 별도로 제출할 수 있다.

Ⅶ. 기타 유의사항

가. 제안서 평가는 발주자의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안사는 기술평가 결과에 대   해 일체의 이의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가 항목 및 결과는 공개하지 않는다.

나. 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 아니하며, 본 제안을  위하여 소요되는 비용은 제안업체의 부담으로 한다. 또한 제출된 문서에 대하여는 제안업체 선정 이외의 목적으로 외부에 공개하지 않는다.

다. 제안 요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 책임을 지지 않으며, 제안업체가 제안서 및 가격입찰서 작성을 위해 관련 자료를 요청할 경우 발주자는 이에 대하여 적극 협조하여야 한다. 다만, 제안요청서의 내용에 질문이나 의견이 있는 경우 제출마감일 5일전 까지 서면으로 의견을 제시하여야 한다.

라. 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외된다.

마. 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체의 손해배상책임을 져야 한다.

바. 기타 구체적으로 규정하지 않은 사항은 발주자의 유권해석에 따른다.

[서식1]

입찰참가신청서

입 찰 참 가 신 청 서 *아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.					처리 기간
					즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입 찰 개 요	입찰공고(지명)번호	공 고 제 호		입 찰 일 자	. . .
	입 찰 건 명
입찰보증금	납 부	∙보증금율 : ％ ∙보증액 : 금 원정 ( ) ∙보증금납부방법 :
	납 부 면 제 및 지 급 확 약	∙사유 : ∙본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀 사업회에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성명: 생년월일:		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용 인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀 민주화운동기념사업회의 일반경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 인감증명서 1통 3. 기타 공고로서 정한 서류 . . . 신청인 : (인) 민주화운동기념사업회 이사장 귀 하
기획관리실 담당(계약) 성명: (인) 기획관리실 담당(전산) 성명: (인)

[서식2]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

[서식3]

자본금 및 매출액 현황 (최근 3년)

(단위 : 천원)

구 분		M-2 년도	M-1 년도	M 년도
자 본 금
매 출 액	⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문
	합 계

[서식4]

주요 사업실적

(단위 : 천원)

사 업 명	사업기간	계약금액	발주처	비고

- 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 기재하며, 본 업무와 유관한 것만 기재한다.

- 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급 회사를 기재한다.

- 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.

- 비고에는 사용 개발방법론을 이용했을 때 기재한다.

[서식 5]

참여인력 이력사항

성 명			소 속		직 책		연 령	세
학 력	대학교 전공				해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공				자 격 증
본 사업 참여임무				사업 참여기간			참여율	%

경 력 사 항
사 업 명	참여기간 (년 월～년 월)	담당업무	발주처	비고

[서식 6]

무상 사후관리 확인서(Certificate)

1. 제 품 명 :

2. 모 델 명 :

3. 수    량 :        식(대),         대

4. 특수조건

가. 하드웨어(H/W), 소프트웨어(S/W)는 검수 완료일로부터 1년간 민주화운동기념사업회 주전산기 외 연동과 호환성 유지조치를 무상으로 한다.

나. 검수 완료일로부터 1년 이내에 공급한 소프트웨어의 기능이 향상 되면 무상으로 업그레이드 조치한다.

상기 제품을 귀 사에 정확히 공급하고 특수조건에 따른 사후관리를 완벽하게 이행할 것임을 확인합니다.

첨부 : 법인인감증명서 1부.

.     .     .

제품 제작사(또는 국내제조사, 외산한국지사)

․ 주    소 :

․ 회 사 명 :

․ 대 표 자 :               (법인등록인감 날인)

민주화운동기념사업회 이사장 귀하

[서식 7]

제안서 평가표

제안업체명 :                                              평가일자 : 2015.   .   .

평가 부문	평가 항목	평가기준	배점 한도
기능성 (20)	기능구현 완전성	제안요청서에서 요구하는 기능이 모두 구현되어 있는지 여부를 평가한다.	10
	상호 운용성	제안요청서에서 요구하는 다른 프로그램 또는 시스템과의 연동(데이터 교환, 인터페이스 요구 충족 등) 가능 여부를 평가한다.	5
	보안성	인가되지 않은 사람이나 시스템의 접근을 방지하여 정보 및 데이터를 보호하는지 여부를 평가한다.	5
사용성 (10)	기능학습 용이성	도움말, 매뉴얼 등을 통해 제품 기능 정보를 제공하여 학습이 용이한지 여부를 평가한다.	5
	사용자 인터페이스 일관성	동일하거나 유사한 기능 수행을 위해 일관된 또는 통합된 인터페이스를 제공하는지 여부를 평가한다.	5
유지보수성 (15)	환경설정변경 가능성	시스템 확장 또는 효율적 운영을 위한 환경설정 변경이 가능하고 변경이 용이한지 여부를 평가한다.	5
	백업/복구 용이성	사용자가 원하는 시점에 시스템을 백업하고 필요 시 복원할 수 있는지 여부를 평가한다.	10
신뢰성 (20)	운용 안정성	시스템을 장시간 운용 시 안정적으로 동작하는지 여부를 평가한다.	10
	데이터 회복성	시스템 장애 발생 시에도 데이터 소실 없이 유지 또는 복구 되는지 여부를 평가한다.	10
공급업체지원 (15)	유지보수 지원	제품 사용상 문제가 발생하거나 제품 업데이트 필요 시 이를 지원할 수 있는 절차, 인력, 유지보수기간 등이 적절한지 여부를 평가한다.	4
	교육훈련 지원	구매할 제품의 사용방법 및 관리방법과 관련된 사용자와 관리자에 대해 지원되는 교육훈련 과정 및 교육 전담 인력 지원 여부를 평가한다.	2
	제품 신뢰도	GS인증 등 품질인증을 획득하였으며, 지식재산권과 관련한 법적인 문제가 없는지 여부를 평가한다.	4
	보안관리 지원	도입 시스템의 설치 전·후 취약점 점검 및 제거 업무를 지원하는지 여부를 평가한다.	5
계			80

[서식 8]

보 안 서 약 서     (사업자 용)

본인은    년   월   일부로 「민주화운동기념사업회 통합백업시스템 구매설치」업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 나는 사업 수행 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀사항 임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설한 때에는 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

년     월     일

서약자           업 체 명 :

(업체대표)         직    위 :

성    명 :             (서명/인)

생년월일 :

서약집행자         기 관 명 :

(사업담당자)        직    위 :

성    명 :             (서명/인)

생년월일 :

[서식 9]

보 안 서 약 서     (참여자 용)

본인은    년   월   일부로 「민주화운동기념사업회 통합백업시스템 구매설치」업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 나는 사업 수행 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀사항 임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 나는 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.

3. 나는 기밀을 누설한 때에는 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

년     월     일

서약자           업 체 명 :

(참여자)          직    위 :

성    명 :             (서명/인)

생년월일 :

서약집행자         기 관 명 :

(사업담당자)        직    위 :

성    명 :             (서명/인)

생년월일 :

[서식 10]

보 안 확 약 서

본인은 귀 기관과 계약한                           사업의 수행을 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며 이에 확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체(단체) 및 사업 참여자가 사업수행 중 지득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수 책임을 확인하고 보안확약서 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적책임을 지겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관의 사업에 참여 제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

년      월      일

서약업체(단체) 대표

소   속 :

직   급 :

성   명 :                    (서명/인)

민주화운동기념사업회 귀하